色环电阻识别小程序V1.0--功能说明：
1、能直接根据色环电阻的颜色计算出电阻值和偏差；
2、能根据电阻值，反标电阻颜色；
3、支持四环、五环电阻计算；
4、带万用表直读数；


色环电阻识别小程序--使用说明：
1、选择电阻环数；（四环电阻或五环电阻）
2、如果是“色环转阻值”则：鼠标点击对应环的颜色，然后点按钮“色环→阻值”
3、如果是“阻值转色环”则：输入相应阻值、单位、精度，点按钮“阻值→色环”

国家标称电阻值说明：
★E6±20%系列：1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8
E12±10%系列：1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2、9.1
E24 I级±5%：1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1

使用注意事项：
1、请不要带电和在路测试电阻，这样操作既不安全也不能测出正确阻值；
2、请不要用手接触到电阻引脚，因为人体也有电阻，会使测试值产生误差；
3、请正确选择万用表的档位（电阻档）和量程（200、20K、2M量程)

=================================================
本程序所有源码由[弱电之家]编写，用户可自由传播。 更多资料请登陆：www.01ruodian.com (01弱电)
本程序编程环境：windowsXP+VB6.0 如果无法正常使用，请您在“百度”下载VB6运行库

弱电之家原创软件--色环电阻识别小程序  请大家测试使用，如果有问题和错误，请直接告之我，谢谢！
本程序下载地址：http://www.01ruodian.com/bbs/UpFile/dianzu.rar
本程序演示界面：http://www.01ruodian.com/bbs/UpFile/dianzu.gif

